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Soluciones Tecnológicas
MANUAL DE USUARIO
Caja fuerte Modelo Mónaco. 


I. INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA
1. La contraseña de usuario predeterminada es 1234 (la longitud de la contraseña es fija de 4 dígitos).
1. La base de datos de huellas dactilares está vacía. La función de huella dactilar no se puede usar hasta que se registren las huellas.
1. El método de apertura de puerta no se puede cambiar antes de registrar las huellas dactilares.
NOTA: Por favor cambie la contraseña y registre las huellas dactilares antes del primer uso.
II. OPERACIÓN DE APERTURA
Tres métodos de desbloqueo:
1. Desbloqueo por Contraseña
(Longitud fija de 4 dígitos)
Al ingresar una contraseña de 4 dígitos, no se requiere tecla de confirmación; se validará automáticamente. Al coincidir exitosamente, el zumbador emite dos pitidos, el motor gira y la puerta se abre automáticamente. Si falla, el zumbador emite tres pitidos.
2. Desbloqueo por Huella Dactilar
(No se puede usar antes de registrar huellas)
Coloque y mantenga un dedo en la ventana de huella dactilar hasta que la luz azul se encienda y el zumbador emita un pitido. Si la huella coincide exitosamente, el zumbador emite dos pitidos, la luz verde se enciende, el motor gira y la puerta se abre automáticamente. Si falla, el zumbador emite tres pitidos y la luz roja se enciende.
3. Desbloqueo por Contraseña + Huella Dactilar
Después de ingresar la contraseña correcta, la luz azul de la ventana de huella dactilar se encenderá automáticamente. En ese momento, coloque un dedo para la comparación. Si la huella también coincide exitosamente, la puerta se abre automáticamente. Si la contraseña o la huella fallan, la puerta no se abrirá.
NOTA: Después de que se abre la puerta, la luz permanece encendida durante 15 segundos y luego se apaga, o se apaga después de cerrar.
III. CIERRE DE LA PUERTA
Cierre el panel de la puerta hasta escuchar un sonido de "clic", indicando que está bloqueada.

IV. CONFIGURACIÓN DE SONIDO
Con la puerta abierta, mantenga presionada la Tecla 1 durante dos segundos hasta que el zumbador emita dos pitidos. El sistema cambiará a modo silencioso. En modo silencioso, excepto las alarmas, el zumbador no emitirá sonidos para ninguna operación. Repita la misma operación para volver al modo normal.
NOTA: Después de un restablecimiento de fábrica, la configuración de sonido no se restablecerá automáticamente; debe cambiarse manualmente.
V. INTERRUPTOR DE LUZ
Con la puerta abierta, mantenga presionada la Tecla 2 durante dos segundos. Si la luz está encendida, se apagará inmediatamente. Si está apagada, se encenderá inmediatamente y permanecerá encendida durante 15 segundos.

VI. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Con la puerta abierta, mantenga presionada la Tecla 4 durante dos segundos hasta que el zumbador emita dos pitidos y la luz parpadee, luego ingrese la contraseña correcta para entrar al modo de configuración del sistema.
En el modo de configuración del sistema, cada tecla tiene una función diferente:
	Tecla 1
	Cambiar método de apertura

	Tecla 2
	Registrar huella dactilar

	Tecla 3
	Cambiar contraseña

	Tecla 4
	Restablecer configuración de fábrica



1. Cambiar Contraseña
En el modo de configuración del sistema, presione la Tecla 3. El zumbador emite dos pitidos, indicando la entrada al proceso de cambio de contraseña.
NOTA: La operación tiene un límite de tiempo de 7 segundos.
Ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. El zumbador emite dos pitidos. Ingrese la misma contraseña nuevamente. Si las dos entradas coinciden, el zumbador emite dos pitidos indicando cambio exitoso. De lo contrario, emite tres pitidos indicando falla.

2. Registrar Huella Dactilar
1. En el modo de configuración del sistema, presione la Tecla 2. La luz azul de la ventana de huella se enciende y el zumbador emite un pitido.
1. Primera lectura: Coloque y mantenga un dedo en el sensor de huella. La luz verde se enciende y el zumbador emite un pitido. Retire el dedo.
1. Segunda lectura: La luz verde se apaga y la luz azul se enciende. Coloque el mismo dedo nuevamente. La luz verde se enciende y el zumbador emite un pitido. Retire el dedo.
1. Tercera lectura: Repita el proceso. Luz azul se enciende, coloque el dedo, luz verde + pitido, retire.
1. Cuarta lectura: Repita el proceso nuevamente.
1. Quinta lectura: Última lectura. La luz verde se enciende y el zumbador emite dos pitidos. La luz verde se apaga, indicando registro exitoso.
1. Si el registro falla, la luz roja parpadea y el zumbador emite tres pitidos. Repita el proceso completo.
NOTAS IMPORTANTES:
1. Después de completar el registro de huella, se recomienda NO cerrar la puerta inmediatamente. Primero pruebe si la huella registrada funciona correctamente.
1. Si la base de datos de huellas está llena (100 huellas), el sistema emitirá tres pitidos y volverá al modo de espera, impidiendo más registros.
1. Registrar el mismo dedo desde diferentes ángulos (recto, inclinado izquierda, inclinado derecha) puede mejorar la tasa de reconocimiento.

3. Cambiar Modo de Apertura
Existen dos modos de apertura:
1. Contraseña O Huella
1. Contraseña Y Huella (ambas requeridas)
El método predeterminado es Contraseña O Huella.
Para cambiar el modo: En el modo de configuración del sistema, presione la Tecla 1. El zumbador emite dos pitidos, indicando que el método de apertura ha cambiado. El sistema sale del modo de configuración inmediatamente.

4. Restablecer Configuración de Fábrica
En el modo de configuración del sistema, presione la Tecla 4. El zumbador emite un pitido y la luz verde del lector de huellas se enciende. Espere hasta que la luz se apague y escuche dos pitidos. El restablecimiento de fábrica es exitoso.
ADVERTENCIA: Todas las huellas serán eliminadas y la contraseña se restablecerá a 1234.
VII. ALARMAS
1. Bloqueo por intentos fallidos: Después de tres intentos incorrectos de contraseña consecutivos o cinco intentos incorrectos de huella consecutivos, el zumbador sonará durante 1 minuto y bloqueará el teclado y el lector de huellas durante 5 minutos. Durante el período de bloqueo, el sistema no responderá. El bloqueo se levanta automáticamente después de 5 minutos.
1. Falla de motor: Si después de una verificación correcta de contraseña o huella el zumbador emite 5 pitidos, verifique si el interruptor de límite o el motor están funcionando mal.
1. Batería baja: Cuando el voltaje de la batería es bajo, el zumbador emite 6 pitidos después de una operación de cierre. Reemplace la batería de inmediato para evitar no poder desbloquear posteriormente.

VIII. DESBLOQUEO CON LLAVE MECÁNICA
Al desbloquear con la llave mecánica, el zumbador emite un pitido y la luz se enciende, apagándose después de 15 segundos.
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